обл. Брянская, р-н, Дятьковский, п. Любохна, ул, Пушкина, д. 1

1. Общие сведения

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Общая площадь помещений
	3371.66

2
	В том числе жилых помещений
	3139.76
	
	— нежилых помещений
	231.90
	
	— помещений общего пользования
	1330.00
	
3
	Кадастровый номер
	32:06:210503:36
	
4
	Год ввода в эксплуатацию
	1980
	
5
	Состояние
	исправный

6
	
Домом управляет
	Общество с ограниченной ответственностью "Любохонское жилищно-эксплуатационное управление"

2. Общая характеристика

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Серия, тип проекта
	нет данных
	
2
	Описание местоположения
	Центральная часть поселка Любохна
	
3
	Индивидуальное наименование дома
	нет данных
	
4
	Тип жилого дома
	Многоквартирный дом
	
5
	Год ввода в эксплуатацию
	1980
	
6
	Материал стен
	Каменные, кирпичные
	
7
	Тип перекрытий
	Железобетонные
	
8
	Этажность
	5
	
9
	Количество подъездов
	4
	
10
	Количество лифтов
	нет данных
	
11
	Общая площадь, м2
	3371.66

12
	Площадь жилых помещений всего, м2
	3139.76
	
	— Частная
	2897.96
	
	— Муниципальная
	241.80
	
	— Государственная
	0.00
	
13
	Площадь нежилых помещений, м2
	231.90
	
14
	Площадь участка, м2
	3295.00
	
15
	Площадь придомовой территории, м2
	2367.90
	
16
	Инвентарный номер
	нет данных
	
17
	Кадастровый номер участка
	32:06:210503:36
	
18
	Количество квартир
	66
	
19
	Количество жителей
	158
	
20
	Количество лицевых счетов
	72

21

Конструктивные особенности дома
	Конструктивно многоквартирный дом представляет собой 5-ти этажное здание со всеми видами благоустройства (за исключением мусоропровода) с ленточным фундаментом (ж/б блоки ФБС); тип стен - кирпичный; конструкция крыши после ремонта

Страница 1 из 4

21

Конструктивные особенности дома
	2010 года - скатная (вальмовая, деревянные стропильные ноги и обрешетка с покрытием шифером СВ-40); оконные блоки: МОП - ПВХ, в квартирах - деревянные и блоки ПВХ; отмостка -бетонная; подвальное помещение - используемое.

22
	Удельная тепловая характеристрика здания
	
	— фактический удельный расход, Вт/М3Сград
	нет данных
	
	— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград
	нет данных
	
23
	Класс энергоэффективности
	Нет данных
	
24
	Дата проведения энергетического аудита
	нет данных
	
25
	Дата начала приватизации
	01.02.1992

3. Состояние дома

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
1
	Общая степень износа
	23.00%
	
2
	Степень износа фундамента
	23.00%
	
3
	Степень износа несущих стен
	23.00%
	
4
	Степень износа перекрытий
	23.00%

4. Конструктивные элементы дома

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
Фасад
	
1
	Площадь фасада общая, м2
	2759.00
	
2
	Площадь фасада оштукатуренная, м2
	0.00
	
3
	Площадь фасада неоштукатуренная, м2
	2064.00
	
4
	Площадь фасада панельная, м2
	0.00
	
5
	Площадь фасада, облицованная плиткой, м2
	695.00
	
6
	Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2
	0.00
	
7
	Площадь фасада деревянная, м2
	0.00

8
	Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2
	
0.00
	
9
	Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2
	0.00

10
	Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2
	
0.00
	
11
	Площадь отмостки, м2
	122.50

12
	Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2
	
0.00

13
	Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2
	
29.70
	
14
	Площадь индивидуального остекления (дерево), м2
	218.70
	
15
	Площадь индивидуального остекления (пластик), м2
	267.30
	
16
	Площадь металлических дверных заполнений, м2
	14.35
	
17
	Площадь иных дверных заполнений, м2
	0.00
	
18
	Год проведения последнего капитального ремонта
	2010 год
	
Кровля
	
19
	Площадь кровли общая, м2
	1125.00

Страница 2 из 4

20
	Площадь кровли шиферная скатная, м2
	1125.00
	
21
	Площадь кровли металлическая скатная, м2
	0.00
	
22
	Площадь кровли иная скатная, м2
	0.00
	
23
	Площадь кровли плоская, м2
	0.00

24
	Год проведения последнего капитального ремонта кровли
	
2010 год
	
Подвал
	
25
	Сведения о подвале
	эксплуатируемый

26
	Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2
	
0.00

27
	Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений
	
не проводился
	
Помещения общего пользования
	
28
	Площадь помещений общего пользования, м2
	1330.00

29
	Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования
	
2014 год
	
Мусоропроводы
	
30
	Количество мусоропроводов в доме
	0

31
	Год проведения последнего капитального ремонта мусоропроводов
	
нет данных

5. Инженерные системы

№
	Наименование показателя
	Значение показателя
	
Система отопления
	
1
	Тип
	центральное
	
2
	Количество элеваторных узлов системы отопления
	0
	
3
	Длина трубопроводов системы отопления, м
	1528.00

4
	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления
	
2010 год
	
5
	Количество точек ввода отопления
	1
	
6
	Количество узлов управления отоплением
	1
	
7
	Количество общедомовых приборов учета отопления
	1
	
8
	Отпуск отопления производится
	по показаниям общедомовых ПУ
	
Система горячего водоснабжения
	
9
	Тип
	поквартирная

10
	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м
	
0.00

11
	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения
	
нет данных
	
12
	Количество точек ввода горячей воды
	0
	
13
	Количество узлов управления поставкой горячей воды
	0

14
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды
	
0
	
15
	Отпуск горячей воды производится
	по показаниям общедомовых ПУ
	
Система холодного водоснабжения

Страница 3 из 4

16
	Тип
	централизованное

17
	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м
	
294.10

18
	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения
	
2010 год
	
19
	Количество точек ввода холодной воды
	1

20
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды
	
0
	
21
	Отпуск холодной воды производится
	по нормативам или квартирным ПУ
	
Система водоотведения (канализации)
	
22
	Тип
	централизованная
	
23
	Длина трубопроводов системы водоотведения, м
	288.00

24
	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)
	
не проводился
	
Система электроснабжения
	
25
	Система электроснабжения
	централизованное
	
26
	Длина сетей в местах общего пользования, м
	135.00

27
	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения
	
238.0
	
28
	Количество точек ввода электричества
	1

29
	Количество общедомовых приборов учета электричества
	
0
	
30
	Отпуск электричества производится
	по нормативам или квартирным ПУ
	
Система газоснабжения
	
31
	Вид системы газоснабжения
	централизованное
	
32
	Длина сетей, соответствующих требованиям
	189.00
	
33
	Длина сетей, не соответствующих требованиям
	0.00

34
	Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения
	
2010 год
	
35
	Количество точек ввода газа
	1

36
	Количество общедомовых приборов учета газоснабжения
	
0
	
37
	Отпуск газоснабжения производится
	по нормативам или квартирным ПУ

Страница 4 из 4